Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


PRZEDMIAR ROBÓT


	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
	ilość
	jednostka

	1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej
	
	

	1.1 KNR 231/101/1
        Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt   kategorii I-IV na głębokości 20 cm
	
229,00
	
m2

	1.2 KNR 231/114/5
        Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	
229,00
	
m2

	1.3 KNR231/114/7
        Podbudowy z kruszyw, tłuczeń warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	
229,00
	
m2

	1.4 KNR 231/402/4
       Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem
	
4,20
	
m3

	1.5 KNR 231/407/1
       Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	
[bookmark: _GoBack]109,00
	
m

	1.6 KNR 231/511/1
        Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm na podsypce piaskowej, kostka szara
	
229,00
	
m2



